**SPECIFICHE TECNICHE COLGAR 2000X63**



|  |  |
| --- | --- |
| Marca | COLGAR |
| Modello | PS 619/21 |
| Tipo | SINCRONIZZATA IDRAULICA Y1-Y2 |
| Potenza | 63 TON |
| Lunghezza di piega | 2050 mm |
| Interasse tra montanti | 1500 mm |
| Apertura tavola/pestone **A** | 400 mm |
| Corsa cilindri **C** | 200 mm |
| Incavo spalle **I** | 350 mm |
| Larghezza tavola | 120 mm |
| Velocità discesa | 100 mm/s |
| Velocità di lavoro | Da 1mm/s a 10mm/s |
| Velocità di ritorno | 100 mm/s |
| Bloccaggio utensili | Pneumatico Promecam |
| Registro posteriore | 2 ASSI ( X-R ) con 4 riscontri manuali |
| Controllo numerico | DELEM DA65 |
| Centinatura banco | -------------------- |
| Massa | 51.5 q.li |
| Motore | 7,5 Kw |
| Anno | 1999 |
| Olio | 150 L |
| Profondità tavola inferiore **H2** | FILO TERRA |