**SPECIFICHE TECNICHE FARINA 4000X200**



|  |  |
| --- | --- |
| Marca | FARINA |
| Modello | PFO/PS 200/40 |
| Tipo | SINCRONIZZATA IDRAULICA Y1-Y2 |
| Potenza | 63 TON |
| Lunghezza di piega | 4100 mm |
| Interasse tra montanti | 3600 mm |
| Apertura tavola/pestone **A** | 400 mm |
| Corsa cilindri **C** | 200 mm |
| Incavo spalle **I** | 400 mm |
| Larghezza tavola | 300 mm |
| Velocità discesa | 100 mm/s |
| Velocità di lavoro | Da 1mm/s a 10mm/s |
| Velocità di ritorno | 100 mm/s |
| Bloccaggio utensili | MANUALE PROMECAM |
| Registro posteriore | 2 ASSI ( X-R ) con 4 riscontri manuali |
| Controllo numerico | DELEM DA65 |
| Centinatura banco | IDRAULICA |
| Massa | 180 q.li |
| Motore | 18,5 Kw |
| Anno | 2001 |
| Olio | 200 L |
| Profondità tavola inferiore **H2** | FILO TERRA |